에이블로드 작성법

1. 기본작성법

- 건물을 표시한다

- 건물간 이동선을 표시한다.

- 이동간에 특정 공간별 특이점들을 기록한다.

- 이동에 장애를 유발하는 사항과 편의시설 위치를 기록한다.

- 건물사이에 편의시설과 장애유발 사항을 표시하고 세부사항을 기록한다.

<에이블로드 기초도안 작성예시>

2. 주의사항

- 각 건물별 이동이 불가한 지역은 세부내역외에 불가로 표시한다.

- 건물사이에 상시이용 통로외에 일시적 통로는 제외한다.

- 전체 이동에 제약을 주는 환경에 대한 제약의 가중치를 표시한다.

- 유니버셜한 이동(장애의 유무와 유형에 상관없이 모두)의 장애를 표시한다.

- 도안은 손이나 기타의 방법을 사용해도 된다.

2. 작성양식

한영에이블로드

1. 작성에 대한 방향성

2. 에이블로드 도안

3. 세부분석 내용

순위	사회적 장벽		편의시설
	개요	내용	개요	내용
1	높은턱	휠체어 이동에 대한 제약을 만들며 경사가 00도로 추락의 위험이 있음
2

4. 종합의견